- Kollu Makaslarımız Tamamen Sıcak Çelik Dövme Tekniği İle Yekpare Üretilmiştir.

- Kollu Makaslarımız Ts 9512%27ye Uygun Olarak Mal Edilmiştir.

- Kesici Ağızlar, Özel Takım Çeliğinden, 55-58 Hrc Olacak Şekilde Sertleştirilmiştir.

- Kesme Kapasitesi Yukarıda Belirtilen Çaplarda Ơ Kopma=55 Kg/Mm2 Kopma Mukavemetli İnşaat Demirleri İçindir.